GUARDANDO LA INTERFACCIA CON L'INTERRUTTORE IN ALTO A DX IN BASSO AVREMO LA SEQUENZA DEI COLORI  DA SX VERSO DX  IN QUESTO MODO : BLU - VERDE - BIANCO - NERO - NERO - ROSSO - ROSSO - .

SE SI DOVESSE STACCARE IL CARTELLINO RICORDARSI QUANTO SEGUE :FILO BLU PIN 10 CENTRALINA L-LINE - FILO VERDE PIN 15 CENTRALINA K LINE - PUNTALE CON FILO BIANCO CORTOCIRCUITARE PIN 2 E 3 CENTRALINA PER SCODIFICA - PRIMO FILO NERO CON SPINETTA PIN 34 - CENTRALINA NEGATIVO - 2 FILO NERO ALIMENTAZIONE NEGATIVA PORTARE SU BATTERIA - 1 FILO ROSSO CON DUE SPINETTE SU PIN CENTRALINA  PIN 35 - E PIN 26 - 2 FILO ROSSO PORTARLO SU POSITIVO BATTERIA.


COLLEGARE IL CAVO RS 232 AL PC