4 AIRBAGS
912BE32 QFP80

ECU PINOS:

8 - +12V
9 - 0

mcu:


USAR UPA USB
LIGAR APENAS RESET, BDM/BGD, VSS/GND

PARA OS RESET E BDM É SÓ CORTAR DUAS PISTAS NA PLACA.

SÃO AO PE DOS DOIS 703 DO LADO ONDE COMEÇA O 1 DO 
PROCESSADOR OU DO MESMO LADO DO VSS.
TAMBÉM SE PODE DESSOLDAR OS 703 E LIGAR DIRECTAMENTE 
AO PINO DA ESQUERDA COM A FICHA DA ECU PARA A ESQUERDA