 sterownik   audi   8A0 959 655 od Tadzia
 BOSCH 0 285 001 085
 KONFIGURACJA
 1 PODUSZKA KIEROWCY

 OPIS. STEROWNIK - ZIELONA NALEPKA  , DWIE PLYTKI DRUKOWANE  POLACZONE TASMA
 uP. (M)  68HC11
    ZC404830CFN
    BB37372
    B58289
    3E28B                                     KWARC 8 MHZ
 PROGRAM  PRZEZ KLAMERKE - OK.
 ADR. 087 na 0F   i  178  na 0F  ------ nr 5 = kasowanie ok.(blokada kasowania)
 po strzale= 13             =13
 zmienic na  0F              0F  ============== OK.
1.POLACZENIA -----pin  5 ========= czarny          ------ +12v
             ---- pin  6 ========= brazowy         ------ masa (+masa karoseri)
             ---- pin  7 ========= bialy           ------ zarowka
             ---- pin  9 ========= brazowo zielony ------ info VAG

             ---- pin 10 ========= >>>>>> ---------------- zapalnik
             ---- pin 11 ========= >>>>>> ---------------- zapalnik
